,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar h1 pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##

"BINDAX-S, typ H 060-08/10",60 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002508,"3,522 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-08/10"
"BINDAX-S, typ H 060-08/15",60 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002509,"2,609 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-08/15"
"BINDAX-S, typ H 060-08/20",60 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002510,"2,153 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-08/20"
"BINDAX-S, typ H 060-08/25",60 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002511,"1,924 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-08/25"
"BINDAX-S, typ H 060-08/30",60 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002512,"1,696 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-08/30"
"BINDAX-S, typ H 060-10/10",60 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005482,"5,284 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-10/10"
"BINDAX-S, typ H 060-10/15",60 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002503,"4,050 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-10/15"
"BINDAX-S, typ H 060-10/20",60 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002504,"3,233 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-10/20"
"BINDAX-S, typ H 060-10/25",60 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002505,"2,825 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-10/25"
"BINDAX-S, typ H 060-10/30",60 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002506,"2,417 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 060-10/30"
"BINDAX-S, typ H 080-08/10",80 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002535,"3,692 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-08/10"
"BINDAX-S, typ H 080-08/15",80 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002536,"2,779 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-08/15"
"BINDAX-S, typ H 080-08/20",80 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002537,"2,323 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-08/20"
"BINDAX-S, typ H 080-08/25",80 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002538,"2,094 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-08/25"
"BINDAX-S, typ H 080-08/30",80 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,70 mm,60 mm,320 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002539,"1,866 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-08/30"
"BINDAX-S, typ H 080-10/10",80 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002525,"5,852 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-10/10"
"BINDAX-S, typ H 080-10/15",80 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002526,"4,220 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-10/15"
"BINDAX-S, typ H 080-10/20",80 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002527,"3,403 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-10/20"
"BINDAX-S, typ H 080-10/25",80 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002528,"2,995 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-10/25"
"BINDAX-S, typ H 080-10/30",80 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,60 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002529,"2,587 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-10/30"
"BINDAX-S, typ H 080-12/10",80 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,95 mm,80 mm,390 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002530,"8,676 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-12/10"
"BINDAX-S, typ H 080-12/15",80 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,95 mm,80 mm,460 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002531,"6,324 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-12/15"
"BINDAX-S, typ H 080-12/20",80 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,95 mm,80 mm,460 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002532,"4,982 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-12/20"
"BINDAX-S, typ H 080-12/25",80 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,95 mm,80 mm,460 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002533,"4,311 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-12/25"
"BINDAX-S, typ H 080-12/30",80 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,95 mm,80 mm,460 mm,Typ H,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002534,"3,639 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-H : BINDAX-S, typ H 080-12/30"
