,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ TP 110-10/15",110 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005521,"7,510 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 110-10/15"
"BINDAX-S, typ TP 140-10/15",140 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005523,"7,910 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 140-10/15"
"BINDAX-S, typ TP 140-12/15",140 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005525,"11,610 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 140-12/15"
"BINDAX-S, typ TP 160-10/15",160 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005527,"8,330 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 160-10/15"
"BINDAX-S, typ TP 160-12/15",160 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005529,"11,870 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 160-12/15"
"BINDAX-S, typ TP 190-10/15",190 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005531,"8,710 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 190-10/15"
"BINDAX-S, typ TP 190-12/15",190 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ TP,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005533,"12,320 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TP : BINDAX-S, typ TP 190-12/15"
