,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ WH 060-08/10",60 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002520,"3,384 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-08/10"
"BINDAX-S, typ WH 060-08/15",60 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002521,"2,477 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-08/15"
"BINDAX-S, typ WH 060-08/20",60 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002522,"2,054 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-08/20"
"BINDAX-S, typ WH 060-08/25",60 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002523,"1,842 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-08/25"
"BINDAX-S, typ WH 060-08/30",60 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002524,"1,631 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-08/30"
"BINDAX-S, typ WH 060-10/15",60 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002517,"3,791 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-10/15"
"BINDAX-S, typ WH 060-10/20",60 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002518,"3,040 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-10/20"
"BINDAX-S, typ WH 060-10/25",60 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002519,"2,664 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 060-10/25"
"BINDAX-S, typ WH 080-08/15",80 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002557,"2,647 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-08/15"
"BINDAX-S, typ WH 080-08/20",80 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002558,"2,224 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-08/20"
"BINDAX-S, typ WH 080-08/25",80 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002559,"2,012 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-08/25"
"BINDAX-S, typ WH 080-08/30",80 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,320 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002560,"1,801 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-08/30"
"BINDAX-S, typ WH 080-10/15",80 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002550,"3,961 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-10/15"
"BINDAX-S, typ WH 080-10/20",80 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002551,"3,210 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-10/20"
"BINDAX-S, typ WH 080-10/25",80 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002552,"2,834 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-10/25"
"BINDAX-S, typ WH 080-12/10",80 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,390 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002553,"8,564 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-12/10"
"BINDAX-S, typ WH 080-12/15",80 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,460 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002554,"6,026 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-12/15"
"BINDAX-S, typ WH 080-12/20",80 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,460 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002555,"4,758 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-12/20"
"BINDAX-S, typ WH 080-12/25",80 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,80 mm,460 mm,Typ WH,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002556,"4,124 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-WH : BINDAX-S, typ WH 080-12/25"
