,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ TW 140-10/15",140 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005537,"7,290 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 140-10/15"
"BINDAX-S, typ TW 140-10/20",140 mm,∅10,200 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005538,"5,860 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 140-10/20"
"BINDAX-S, typ TW 140-12/15",140 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005539,"10,680 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 140-12/15"
"BINDAX-S, typ TW 140-12/20",140 mm,∅12,200 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005540,"8,400 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 140-12/20"
"BINDAX-S, typ TW 160-10/15",160 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005541,"7,510 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 160-10/15"
"BINDAX-S, typ TW 160-10/20",160 mm,∅10,200 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005542,"6,180 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 160-10/20"
"BINDAX-S, typ TW 160-12/15",160 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005543,"10,940 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 160-12/15"
"BINDAX-S, typ TW 160-12/20",160 mm,∅12,200 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005544,"8,840 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 160-12/20"
"BINDAX-S, typ TW 190-10/15",190 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005545,"8,010 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 190-10/15"
"BINDAX-S, typ TW 190-10/20",190 mm,∅10,200 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005546,"6,470 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 190-10/20"
"BINDAX-S, typ TW 190-12/15",190 mm,∅12,150 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005547,"11,300 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 190-12/15"
"BINDAX-S, typ TW 190-12/20",190 mm,∅12,200 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005548,"9,180 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-140-190 : BINDAX-S, typ TW 190-12/20"
