,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ S 080-08/15",80 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002543,"4,075 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-08/15"
"BINDAX-S, typ S 080-08/20",80 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002544,"3,295 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-08/20"
"BINDAX-S, typ S 080-08/25",80 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002545,"2,906 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-08/25"
"BINDAX-S, typ S 080-10/15",80 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,290 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002540,"5,412 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-10/15"
"BINDAX-S, typ S 080-10/20",80 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,360 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002541,"4,842 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-10/20"
"BINDAX-S, typ S 080-10/25",80 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,60 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002542,"4,389 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 080-10/25"
"BINDAX-S, typ S 110-08/10",110 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005396,"6,001 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-08/10"
"BINDAX-S, typ S 110-08/15",110 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005397,"4,370 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-08/15"
"BINDAX-S, typ S 110-08/20",110 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005398,"3,554 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-08/20"
"BINDAX-S, typ S 110-08/25",110 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005400,"3,148 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-08/25"
"BINDAX-S, typ S 110-08/30",110 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005401,"2,740 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-08/30"
"BINDAX-S, typ S 110-10/10",110 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002388,"9,559 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-10/10"
"BINDAX-S, typ S 110-10/15",110 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002390,"6,742 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-10/15"
"BINDAX-S, typ S 110-10/20",110 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002392,"5,334 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-10/20"
"BINDAX-S, typ S 110-10/25",110 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002393,"4,630 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-10/25"
"BINDAX-S, typ S 110-10/30",110 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005402,"3,925 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-10/30"
"BINDAX-S, typ S 110-12/10",110 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,300 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002395,"11,961 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-12/10"
"BINDAX-S, typ S 110-12/15",110 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,330 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002396,"8,343 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-12/15"
"BINDAX-S, typ S 110-12/20",110 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002397,"7,683 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-12/20"
"BINDAX-S, typ S 110-12/25",110 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005403,"6,587 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-12/25"
"BINDAX-S, typ S 110-12/30",110 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005404,"5,491 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 110-12/30"
"BINDAX-S, typ S 140-08/10",140 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002424,"6,518 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-08/10"
"BINDAX-S, typ S 140-08/15",140 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002425,"4,837 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-08/15"
"BINDAX-S, typ S 140-08/20",140 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002426,"3,997 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-08/20"
"BINDAX-S, typ S 140-08/25",140 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002427,"3,577 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-08/25"
"BINDAX-S, typ S 140-08/30",140 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005405,"3,157 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-08/30"
"BINDAX-S, typ S 140-10/10",140 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002412,"10,316 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-10/10"
"BINDAX-S, typ S 140-10/15",140 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002413,"7,369 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-10/15"
"BINDAX-S, typ S 140-10/20",140 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002414,"5,895 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-10/20"
"BINDAX-S, typ S 140-10/25",140 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005424,"5,159 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-10/25"
"BINDAX-S, typ S 140-10/30",140 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005425,"4,423 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-10/30"
"BINDAX-S, typ S 140-12/10",140 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,400 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002417,"14,902 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-12/10"
"BINDAX-S, typ S 140-12/15",140 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002420,"10,873 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-12/15"
"BINDAX-S, typ S 140-12/20",140 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002421,"8,524 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-12/20"
"BINDAX-S, typ S 140-12/25",140 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002422,"7,349 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-12/25"
"BINDAX-S, typ S 140-12/30",140 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,120 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005426,"6,175 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 140-12/30"
"BINDAX-S, typ S 160-08/10",160 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005427,"6,721 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-08/10"
"BINDAX-S, typ S 160-08/15",160 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002443,"5,007 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-08/15"
"BINDAX-S, typ S 160-08/20",160 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002444,"4,150 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-08/20"
"BINDAX-S, typ S 160-08/25",160 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002445,"3,723 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-08/25"
"BINDAX-S, typ S 160-08/30",160 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005428,"3,294 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-08/30"
"BINDAX-S, typ S 160-10/10",160 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002429,"10,575 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-10/10"
"BINDAX-S, typ S 160-10/15",160 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002430,"7,577 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-10/15"
"BINDAX-S, typ S 160-10/20",160 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002432,"6,077 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-10/20"
"BINDAX-S, typ S 160-10/25",160 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005431,"5,328 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-10/25"
"BINDAX-S, typ S 160-10/30",160 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005432,"4,579 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-10/30"
"BINDAX-S, typ S 160-12/10",160 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,430 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002436,"15,230 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-12/10"
"BINDAX-S, typ S 160-12/15",160 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002438,"11,126 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-12/15"
"BINDAX-S, typ S 160-12/20",160 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002439,"8,740 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-12/20"
"BINDAX-S, typ S 160-12/25",160 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005433,"7,547 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-12/25"
"BINDAX-S, typ S 160-12/30",160 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,140 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005434,"6,353 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 160-12/30"
"BINDAX-S, typ S 190-08/10",190 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002459,"7,111 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-08/10"
"BINDAX-S, typ S 190-08/15",190 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002460,"5,347 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-08/15"
"BINDAX-S, typ S 190-08/20",190 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002461,"4,465 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-08/20"
"BINDAX-S, typ S 190-08/25",190 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002462,"4,025 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-08/25"
"BINDAX-S, typ S 190-08/30",190 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005436,"3,584 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-08/30"
"BINDAX-S, typ S 190-10/10",190 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002448,"11,049 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-10/10"
"BINDAX-S, typ S 190-10/15",190 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002449,"7,972 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-10/15"
"BINDAX-S, typ S 190-10/20",190 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002450,"6,434 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-10/20"
"BINDAX-S, typ S 190-10/25",190 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005437,"5,665 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-10/25"
"BINDAX-S, typ S 190-10/30",190 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005438,"4,896 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-10/30"
"BINDAX-S, typ S 190-12/10",190 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002453,"16,475 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-12/10"
"BINDAX-S, typ S 190-12/15",190 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002454,"11,590 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-12/15"
"BINDAX-S, typ S 190-12/20",190 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002455,"9,148 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-12/20"
"BINDAX-S, typ S 190-12/25",190 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002456,"7,927 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-12/25"
"BINDAX-S, typ S 190-12/30",190 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,170 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005440,"6,705 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 190-12/30"
"BINDAX-S, typ S 220-08/10",220 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005442,"7,702 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-08/10"
"BINDAX-S, typ S 220-08/15",220 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002478,"5,776 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-08/15"
"BINDAX-S, typ S 220-08/20",220 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002479,"4,811 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-08/20"
"BINDAX-S, typ S 220-08/25",220 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002480,"4,330 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-08/25"
"BINDAX-S, typ S 220-08/30",220 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005444,"3,850 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-08/30"
"BINDAX-S, typ S 220-10/10",220 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002465,"11,687 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-10/10"
"BINDAX-S, typ S 220-10/15",220 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002466,"8,429 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-10/15"
"BINDAX-S, typ S 220-10/20",220 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002467,"6,800 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-10/20"
"BINDAX-S, typ S 220-10/25",220 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002468,"5,986 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-10/25"
"BINDAX-S, typ S 220-10/30",220 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005473,"5,177 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-10/30"
"BINDAX-S, typ S 220-12/10",220 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002470,"17,113 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-12/10"
"BINDAX-S, typ S 220-12/15",220 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002472,"12,050 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-12/15"
"BINDAX-S, typ S 220-12/20",220 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002474,"9,515 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-12/20"
"BINDAX-S, typ S 220-12/25",220 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002475,"8,247 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-12/25"
"BINDAX-S, typ S 220-12/30",220 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,200 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005474,"6,987 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 220-12/30"
"BINDAX-S, typ S 240-08/10",240 mm,∅8,104 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005475,"8,519 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-08/10"
"BINDAX-S, typ S 240-08/15",240 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002479,"6,589 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-08/15"
"BINDAX-S, typ S 240-08/20",240 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002498,"5,624 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-08/20"
"BINDAX-S, typ S 240-08/25",240 mm,∅8,250 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005476,"5,143 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-08/25"
"BINDAX-S, typ S 240-08/30",240 mm,∅8,312 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,320 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005477,"4,660 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-08/30"
"BINDAX-S, typ S 240-10/10",240 mm,∅10,104 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002486,"12,503 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-10/10"
"BINDAX-S, typ S 240-10/15",240 mm,∅10,156 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002487,"9,245 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-10/15"
"BINDAX-S, typ S 240-10/20",240 mm,∅10,208 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002488,"7,616 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-10/20"
"BINDAX-S, typ S 240-10/25",240 mm,∅10,250 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005478,"6,802 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-10/25"
"BINDAX-S, typ S 240-10/30",240 mm,∅10,312 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,390 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005479,"5,988 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-10/30"
"BINDAX-S, typ S 240-12/10",240 mm,∅12,104 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002491,"17,946 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-12/10"
"BINDAX-S, typ S 240-12/15",240 mm,∅12,156 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002492,"12,873 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-12/15"
"BINDAX-S, typ S 240-12/20",240 mm,∅12,208 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0002493,"10,338 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-12/20"
"BINDAX-S, typ S 240-12/25",240 mm,∅12,250 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005480,"9,070 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-12/25"
"BINDAX-S, typ S 240-12/30",240 mm,∅12,312 mm,1250 mm,150 mm,220 mm,460 mm,Typ S,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005481,"7,802 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-S : BINDAX-S, typ S 240-12/30"
