,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ W 080-08/15",80 mm,∅8,156 mm,1250 mm,150 mm,320 mm,Typ W,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-000-2548,"2,504 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-W : BINDAX-S, typ W 080-08/15"
"BINDAX-S, typ W 080-08/20",80 mm,∅8,208 mm,1250 mm,150 mm,320 mm,Typ W,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-000-2549,"2,124 kg","FORBUILD-BINDAX-S-TYP-W : BINDAX-S, typ W 080-08/20"
