,Szerokość szyny##OTHER##,Średnica pręta zbrojeniowego##OTHER##,Rozstaw prętów zbrojeniowych##OTHER##,Długość szyny##OTHER##,Wymiar h pręta##OTHER##,Wymiar b pręta##OTHER##,Wymiar l pręta##OTHER##,Typ##OTHER##,System##OTHER##,Producent[-1010108]##OTHER##,Kraj producenta##OTHER##,Nr artykułu##OTHER##,Masa##OTHER##,Firma##OTHER##,Typ Bindax##OTHER##
"BINDAX-S, typ TW 110-10/15",110 mm,∅10,150 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005535,"6,810 kg",FORBUILD S.A.,"FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-110 : BINDAX-S, typ TW 110-10/15"
"BINDAX-S, typ TW 110-10/20",110 mm,∅10,200 mm,1250 mm,150 mm,90 mm,390 mm,Typ TW,BINDAX,FORBUILD S.A.,Polska,ZB-ZO-CS-0-0005536,"5,410 kg",FORBUILD S.A.,"FORBUILD-BINDAX-S-TYP-TW-110 : BINDAX-S, typ TW 110-10/20"
